Прайс-лист и основные технические характеристики АМКУП "FARTA".
	Модель, расчетная производ-ость (кгп/час)
	Стоимость, руб. 
НДС не облагается
	Кол-во модулей
	Вид топлива
	Тип горелок*
	Тип котлов*
	Тип экономайзера
	Питательный бак  (м3)
	Водоподготовительная установка (м3/час,мах)
	Расчётная электрическая нагрузка (кВт)
	Вес, тонн 
не более
	Диаметр дымо-вой трубы (мм)
	Комплект поставки:
· модуль (модули) теплоизолированный,
· котел стальной паровой,
· горелочное устройство,
· дымовая труба,
· газоредукционная установка,
· расходный бак для ДТ,
· системы подготовки и подачи топлива,
· система химической подготовки воды,
· бак питательной воды с инжектором пара, 
· станции подпитки теплоносителя,
· запорно-регулирующая арматура,
· насосное оборудование,
· комплексная система представления и хранения информации, сигнализации, контроля, управления, диспетчеризации, противоаварийных защит и блокировок и промышленной безопасности на базе тактильной панели, свободнопрограммируемых контроллеров и модемов GSM-связи,
· средства КИПиА,
·  учет: электроэнергии, топлива, пара, холодной воды, 
· автоматические средства пожаротушения,
· система отопления модуля (модулей),
· система подогреваемой приточной и вытяжной вентиляции,
· система охранной и пожарной сигнализации,
· выносной диспетчерский пульт,
· документация:
- Технический паспорт АМКУП "FARTA"                            № ПС 4938002849701172011
- Руководство по эксплуатации АМКУ "FARTA"                № РЭ 4938002849701172011,
- Сертификат соответствия продукции нормативным документам для АМКУП "FARTA"                                       № РОСС RU.AB72.H02171,
- Разрешение Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на применение оборудования      АМКУП «FARTA»  № РРС-ТУ-06-000094,
- комплект исполнительной документации,
- инструкция по транспортировке.






Дополнительные услуги:
· организация доставки АМКУП "FARTA" на объект,
· монтажные, пуско-наладочные работы и режимные испытания  на объекте (стоимость определяется в зависимости от места нахождения объекта),
· обучение персонала;
· техническое (сервисное) обслуживание объектов.

Тип и производители оборудования могут быть изменены по заданию Заказчика.




	АМКУП-350 Г/Д
	5 810 862
	1
	Газ/дизель
	DUAL 5P
	ICI SIXEN 350
	ECXV 1-6
	0,6
	1,0
	4,94
	12
	250
	

	АМКУП-350 М
	5 414 260
	
	Мазуты
	Oilflam 30.1
	
	
	
	
	10,74
	
	
	

	АМКУП-350 Г
	5 544 015
	
	Газ
	Blu 400.1
	
	
	
	
	4,44
	
	
	

	АМКУП-350 Д
	5 112 133
	
	дизель
	Max P 25
	
	
	
	
	
	
	
	

	АМКУП-500 Г/Д
	6 023 333
	
	Газ/дизель
	DUAL 5P
	ICI SIXEN 500
	
	
	
	5,94
	13
	250
	

	АМКУП-500 М
	5 677 958
	
	Мазуты
	Oilflam 50.1
	
	
	
	
	16,04
	
	
	

	АМКУП-500 Г
	5 755 612
	
	Газ
	Blu 350.1
	
	
	
	
	5,64
	
	
	

	АМКУП-500 Д
	5 349 000
	
	дизель
	Maior P 35
	
	
	
	
	6,08
	
	
	

	АМКУП-650 Г/Д
	6 161 880
	
	Газ/дизель
	Multicalor 45
	ICI SIXEN 650
	
	1,0
	1,6
	8,02
	15
	300
	

	АМКУП-650 М
	5 820 175
	
	Мазуты
	Oilflam 50.1
	
	
	
	
	17,62
	
	
	

	АМКУП-650 Г
	5 963 585
	
	Газ
	Blu 500.1
	
	
	
	
	8,02
	
	
	

	АМКУП-650 Д
	5 566 356
	
	дизель
	Maior P 60
	
	
	
	
	8,4
	
	
	

	АМКУП-800 Г/Д
	6 473 335
	
	Газ/дизель
	Multicalor 70
	ICI SIXEN 800
	
	
	
	10,1
	16
	300
	

	АМКУП-800 М
	6 126 569
	
	Мазуты
	Oilflam 80.1
	
	
	
	
	22,62
	
	
	

	АМКУП-800 Г
	6 271 319
	
	Газ
	Blu 700.1
	
	
	
	
	10,1
	
	
	

	АМКУП-800 Д
	5 854 357
	
	дизель
	Maior P 60
	
	
	
	
	
	
	
	

	АМКУП-1000 Г/Д
	6 612 700
	
	Газ/дизель
	Multicalor 100
	ICI SIXEN 1000
	
	1,6
	2,5
	12,76
	16
	350
	

	АМКУП-1000 М
	6 264 134
	
	Мазуты
	Oilflam 120.1
	
	
	
	
	30,76
	
	
	

	АМКУП-1000 Г
	6 406 544
	
	Газ
	Blu 1000.1
	
	
	
	
	12,76
	
	
	

	АМКУП-1000 Д
	5 981 377
	
	дизель
	Maior P 80
	
	
	
	
	
	
	
	

	АМКУП-1350 Г/Д
	6 944 198
	
	Газ/дизель
	Multicalor 140
	ICI SIXEN 1350
	ECXV 8-12
	
	
	17,46
	17
	350
	

	АМКУП-1350 М
	6 539 993
	
	Мазуты
	Oilflam 120.1
	
	
	
	
	33,26
	
	
	

	АМКУП-1350 Г
	6 715 867
	
	Газ
	Blu 1200.1
	
	
	
	
	17,46
	
	
	

	АМКУП-1350 Д
	6 287 559
	
	дизель
	Maior P 120
	
	
	
	
	
	
	
	

	АМКУП-1700 Г/Д
	8 208 334
	2
	Газ/дизель
	Multicalor 140
	ICI SIXEN 1700
	
	2,5
	3,2
	21,5
	19
	400
	

	АМКУП-1700 М
	7 899 604
	
	Мазуты
	Oilflam 170.1
	
	
	
	
	44,8
	
	
	

	АМКУП-1700 Г
	8 048 824
	
	Газ
	Blu 1200.1
	
	
	
	
	21,5
	
	
	

	АМКУП-1700 Д
	7 506 831
	
	дизель
	Maior P 120
	
	
	
	
	
	
	
	

	АМКУП-2000 Г/Д
	8 965 687
	
	Газ/дизель
	Multicalor 200
	ICI SIXEN 2000
	
	
	
	32,54
	30
	400
	

	АМКУП-2000 М
	8 558 115
	
	Мазуты
	Oilflam 200.1
	
	
	
	
	57,54
	
	
	

	АМКУП-2000 Г
	8 656 044
	
	Газ
	Blu 2000.1
	
	
	
	
	32,54
	
	
	

	АМКУП-2000 Д
	8 218 800
	
	дизель
	Maior P 200.1
	
	
	
	
	
	
	
	

	АМКУП-2500 Г/Д
	10 554 470
	3
	Газ/дизель
	Multicalor 300
	ICI SIXEN 2500
	ECXV 15-20
	3,0
	4,0
	46,42
	70
	450
	

	АМКУП-2500 М
	10 168 167
	
	Мазуты
	Oilflam 300.1
	
	
	
	
	89,82
	
	
	

	АМКУП-2500 Г
	10 283 187
	
	Газ
	Blu 3000.1
	
	
	
	
	46,42
	
	
	

	АМКУП-2500 Д
	9 756 956
	
	дизель
	Maior P 300.1
	
	
	
	
	50,42
	
	
	

	АМКУП-3000 Г/Д
	10 907 690
	
	Газ/дизель
	Multicalor 300
	
ICI SIXEN 3000
	
	4,0
	5,0
	58,66
	70
	450
	

	АМКУП-3000 М
	10 363 881
	
	Мазуты
	Oilflam 300.1
	
	
	
	
	102,06
	
	
	

	АМКУП-3000 Г
	10 477 958
	
	Газ
	Blu 3000.1
	
	
	
	
	58,86
	
	
	

	АМКУП-3000 Д
	9 956 040
	
	Дизель
	Maior P 300.1
	
	
	
	
	62,86
	
	
	

	АМКУП-3500 Г/Д
	11 678 193
	
	Газ/дизель
	Multicalor 400
	
ICI SIXEN 3500
	
	5,0
	6,0
	77,28
	75
	500
	

	АМКУП-3500 М
	11 198 499
	
	Мазуты
	Oilflam 400.1
	
	
	
	
	126,28
	
	
	

	АМКУП-3500 Г
	11 203 080
	
	Газ
	Blu 4000.1
	
	
	
	
	77,28
	
	
	

	АМКУП-3500 Д
	10 788 518
	
	Дизель
	Maior P 400.1
	
	
	
	
	80,28
	
	
	

	АМКУП-4000 Г/Д
	13 008 839
	
	Газ/дизель
	Multicalor 600
	
ICI SIXEN 4000
	ECXV 25-35
	6,0
	7,0
	104,16
	80
	550
	

	АМКУП-4000 М
	12 480 470
	
	Мазуты
	Oilflam 600.1
	
	
	
	
	156,16
	
	
	

	АМКУП-4000 Г
	12 506 807
	
	Газ
	Blu 6000.1
	
	
	
	
	104,16
	
	
	

	АМКУП-4000 Д
	12 013 004
	
	Дизель
	Maior P 600.1
	
	
	
	
	104,16
	
	
	

	АМКУП-5000 Г/Д
	14 401 823
	
	Газ/дизель
	Multicalor 700
	ICI SIXEN 5000
	
	7,0
	8,0
	126,9
	85
	600
	

	АМКУП-5000 М
	13 716 309
	
	Мазуты
	Oilflam 700.1
	
	
	
	
	191,4
	
	
	

	АМКУП-5000 Г
	13 887 753
	
	Газ
	Blu 7000.1
	
	
	
	
	126,9
	
	
	

	АМКУП-5000 Д
	13 275 622
	
	Дизель
	Maior P 700.1
	
	
	
	
	126,9
	
	
	



Расчетное давление: до 12 бар (по спец. заказу до 25 бар).
Давление газа на вводе в котельную: высокое второй категории, среднее и низкое.
Давление жидкого топлива на вводе в котельную: не требуется.
Давление исходной воды: 0,1 - 0,6 МРа.
Дополнительные опции: по письменному запросу.

